LEKQ U2
**Elektroschloss – Stromlos geöffnet**

**Spezifikationen**

* Das Elektroschloss gibt die Drücker frei, wenn keine Spannung vorhanden ist.
* Das Elektroschloss erlaubt die Betätigung der Falle mit dem Schlüssel.
* Die ständige Einstellbarkeit des Tag- und Nachtriegels um 20mm ohne das Gehäuse zu entfernen ist möglich.
* Der Edelstahlriegel des Elektroschlosses hat eine Tiefenverriegelung von 23mm mit einer Schlüsselumdrehung.
* Der mittlere Abstand der Schrauben beträgt 60mm.
* Das Elektroschloss wird in Europa und den USA entwickelt und hergestellt.
* Das Elektroschloss ist in Silber oder in den folgenden RAL-Farben erhältlich: 6005, 6009, 7016, 9005 oder 9010.
* Ein eloxierter Aluminiumknauf ist standardmäßig inklusive.
* Das Elektroschloss kann ohne Anpassungen an quadratische, runde oder flache Profile installiert werden.
* Die erforderliche Stromversorgung beträgt 0,3A.
* Die erforderliche Spannung beträgt 12V AC/DC.

**PERFORMANCE**

* Das Elektroschloss ist speziell für den Außeneinsatz hergestellt.
* Das Elektroschloss ist auf 500.000 Bewegungen getestet.
* Das Industrieschloss ist wartungsfrei (kein Nachfetten).
* Die Herstellergewährleistung beträgt zwei Jahre.

**INSTALLATION**

* Es ist kein Schweißen nötig, um das Elektroschloss zu installieren.
* Das Industrieschloss wird mit einer Vier-Loch-Montage und zwei Innensechskantschrauben installiert.
* Die Schließfalle des Elektroschlosses kann für links- und rechtsöffnende Tore genutzt werden.
* Wir empfehlen die optionale Bohrschablone (Drill-Fix) für eine korrekte Installation.

**MATERIAL**

* Der Mechanismus ist auf Edelstahl.
* Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Die Pulverbeschichtung entspricht den Quailicoat Standards.
* Das Gehäuse ist mit dem KTL Verfahren (kathodische Tauchlackierung) beschichtet und widersteht 500 Stunden in der Salznebelbank gemäß der ISO9227.
* Das Elektroschloss ist witterungsbeständig.
* Das Elektroschloss hat eine UV-Beständigkeit von 500 Stunden gegenüber Ausbleichen.