DINO  
**180° TORBAND MIT DOPPELLAGER**

**SPEZIFIKATIONEN**

* Das Torband ist 100% mechanisch (keine elektronischen Komponenten).
* Das Torband ist entweder in schwarzer oder silberner Farbe erhältlich.

**LEISTUNG**

* Das Torband ist speziell für den Einsatz im Freien ausgelegt (IP69).
* Das Torband ist wartungsfrei (kein Schmieren oder Nachfüllen von Öl).
* Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre.

**MONTAGE**

* Das Torband ist mit vormontierten Befestigungselementen (kein Schweißen) mit Edelstahlschrauben versehen.   
  Alle Befestigungselemente werden mit dem Produkt geliefert.
* Das gleiche Torband kann sowohl für links- als auch für rechtsdrehende Tore verwendet werden.

**WERKSTOFF**

* Der Mechanismus ist aus Edelstahl- und Aluminium-Komponenten gefertigt.
* Das Gehäuse des Mechanismus besteht aus stranggepresstem, pulverbeschichtetem Aluminium   
  (keine Nasslackierung oder Eloxierung). Die Pulverbeschichtung entspricht den Qualicoat-Normen.
* Das Torband weist eine Korrosionsbeständigkeit von 500 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227 auf.
* Das Torband ist vollständig wetter- und staubdicht.
* Das Torband weist eine UV-Beständigkeit gegen Verfärbung von 500 Stunden auf.