B-MAG
**EINBAUMAGNETSCHLOSS FÜR DREHTORE**

**SPEZIFIKATIONEN**

* Das Magnetschloss wird unsichtbar und ästhetisch im Torrahmen installiert, wobei der maximale Durchgangsraum erhalten bleibt.
* Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren und die Beschädigung des Tors.
* Das Magnetschloss erleidet keinen Schaden durch unsanfte Handhabung.
* Das Magnetschloss garantiert eine leichte Öffnung dank des anti Restmagnetismus Kick-off Systems.
* Das Magnetschloss ist vandalismusbeständig, dank einer erhöhten Kante am Magnetgehäuse.
* Das Magnetschloss hat eine flexible Anzugsplatte, welche ein normales Schließen garantiert, auch wenn das Tor nicht perfekt ausgerichtet ist.
* Das Magnetschloss garantiert eine einfache Öffnung dank des anti Restmagnetismus Kick-off Systems.
* Das Magnetschloss ist in Silber und Schwarz erhältlich
* Das Magnetschloss wird in Europa und den USA entworfen und hergestellt.
* Das Magnetschloss benötigt eine Stromversorgung von 460mA/12V oder 230mA/24V.

**PERFORMANCE**

* Das Magnetschloss wurde auf eine garantierte Zugkraft von 250kg getestet.
* Das Magnetschloss wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt, um extremen Wetterbedingungen zu widerstehen.
* Das Magnetschloss hat eine doppellagige Beschichtung, welche für den Außeneinsatz entwickelt wurde.
* Das Magnetschloss wurde auf 500.000 Bewegungen getestet.
* Die Herstellergewährleistung beträgt 2 Jahre.

**INSTALLATION**

* Es ist kein Schweißen erforderlich, um das Magnetschloss zu installieren.
* Das Magnetschloss wird mit zwei Edelstahlschrauben installiert.

**MATERIAL**

* Das Magnetschloss ist 500 Stunden in der Salznebelbank getestet durch eine zertifizierte Organisation.
* Das Magnetschloss ist mit einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse hergestellt. Die Pulverbeschichtung entspricht dem Qualicoat Standard.
* Das Magnetschloss ist witterungsbeständig (IP68)
* Das Magnetschloss hat eine UV-Beständigkeit von 500 Stunden.