DINO
**BISAGRA DE RODAMIENTO DOBLE DE 180°**

**ESPECIFICACIONES**

* La bisagra será íntegramente mecánica (sin componentes electrónicos).
* La bisagra deberá ser de color negro o plateado.

**RENDIMIENTO**

* La bisagra se fabricará específicamente para uso externo (IP69).
* La bisagra no necesitará mantenimiento (ni engrase ni repuesto de aceite).
* La garantía del fabricante será de 3 años.

**INSTALACIÓN**

* La bisagra tendrá sujeciones previamente montadas (sin soldaduras) con pernos de acero inoxidable.
El producto debe incluir todos los soportes de fijación.
* Se podrá utilizar la misma bisagra para puertas de apertura a izquierda y derecha.

**MATERIAL**

* El mecanismo se fabricará con componentes de acero inoxidable y aluminio.
* El alojamiento del mecanismo se fabricará en aluminio extruido con recubrimiento en polvo (sin pintura húmeda ni anodización). El recubrimiento en polvo se efectuará conforme a las normas Qualicoat.
* La bisagra tendrá una resistencia a la corrosión de 500 horas de niebla salina conforme a la norma ISO9227.
* La bisagra estará totalmente protegida contra la intemperie y el polvo.
* La bisagra tendrá una resistencia UV a la decoloración de 500 horas.