LAKQ U2
**INDUSTRIEEL SLOT**

**KENMERKEN**

* Het industrieel slot zal 100% mechanisch zijn en zal geen batterijen of elektriciteit vergen.
* Het elektrisch slot zal een sleutelbediening van de dagpen toestaan.
* De continue regelbaarheid van de dag- en de nachtpen zal 20mm zijn, zonder de behuizing te moeten demonteren.
* De roestvrijstalen nachtpen van het elektrisch slot zal een dieptevergrendeling hebben van 23mm, in 1 draai van de sleutel.
* De centerafstand van de bouten zal 60mm zijn.
* Het elektrisch slot zal ontworpen en geproduceerd zijn in Europa of de Verenigde Staten.
* Het elektrisch slot zal beschikbaar zijn in zilver of in één van de volgende ralkleuren : 6005, 6009, 7016, 9005 of 9010.
* Een geanodiseerde aluminium krukpaar zal standaard meegeleverd worden.
* Het industrieel slot zal, zonder aanpassingen, geïnstalleerd kunnen worden op vierkante, ronde of platte profielen.
* Het industrieel slot zal compatibel zijn met een Europrofiel cilinder van 54mm.

**PRESTATIES**

* Het industrieel slot zal specifiek ontwikkeld zijn voor buitengebruik.
* Het elektrisch slot zal getest zijn op 500.000 bewegingen.
* Het elektrisch slot zal onderhoudsvrij zijn (geen smering).
* De fabrieksgarantie zal 2 jaar bedragen.

**INSTALLATIE**

* Er zal geen laswerk aan te pas komen voor de montage van het elektrisch slot.
* Het elektrisch slot zal geïnstalleerd worden dankzij een 4 gaatspatroon met 2 inbusbouten.
* De dagpen van het elektrisch slot zal eenvoudig links en rechts omgekeerd kunnen worden.
* Een installatievideo zal beschikbaar zijn voor de installateur.
* Een optioneel boorkaliber (Drill-Fix) zou aanbevolen moeten worden voor een correcte installatie.

**MATERIAAL**

* Het mechanisme zal uit roestvrij staal vervaardigd zijn.
* De behuizing van het mechanisme zal uit aluminium vervaardigd zijn. De poederlak zal in overeenstemming zijn met de Qualicoat norm.
* De gelakte slotkast zal KTL/elektrostatisch gedompeld moeten zijn en het industrieel slot zal een roestweerstand hebben van 500h zoutneveltest in overeenstemming met ISO9227.
* Het industrieel slot zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
* Het industrieel slot zal een UV-weerstand tegen verkleuring hebben van 500h.