MAG   
**MAGNEETSLOT MET HANDVATEN**

**KENMERKEN**

* Het magneetslot zal standaard meegeleverd worden met krukpaar.
* Het magneetslot zal enkel beschikbaar zijn in Normaal Open versie.
* Het magneetslot zal een makkelijke opening garanderen dankzij het kick-off systeem tegen remanent magnetisme.
* Het magneetslot zal vandalismebestendig zijn dankzij een verhoging in de behuizing.
* Het magneetslot zal beschikbaar zijn in zilver en RAL 6005 of 9005.
* Het magneetslot zal ontworpen en geproduceerd zijn in Europa of de Verenigde Staten.
* Het magneetslot zal een stroomsterkte vereisen van 460mA/12V of 230mA/24V.

**PRESTATIES**

* Het magneetslot zal effectief getest zijn op een gegarandeerde trekkracht van 250kg of 500kg.
* Het magneetslot zal specifiek ontwikkeld zijn voor buitengebruik en is resistent tegen alle weersomstandigheden.
* Het magneetslot zal een speciale tweelagige beschermcoating hebben voor buitengebruik.
* Het magneetslot zal getest zijn op 500.000 bewegingen.
* De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar.

**INSTALLATIE**

* Er zal geen laswerk aan te pas komen voor de montage van het magneetslot.
* Het elektrisch slot zal geïnstalleerd worden dankzij 2 roestvrijstalen bouten.
* Een installatievideo zal beschikbaar zijn voor de installateur.

**MATERIAAL**

* Het magneetslot zal gecertificeerd zijn voor een zoutneveltest van 500h door een erkende instantie.
* De behuizing van het mechanisme zal uit aluminium vervaardigd zijn. De poederlak zal in overeenstemming zijn met de Qualicoat norm.
* Het magneetslot zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
* Het magneetslot zal een UV-weerstand tegen verkleuring hebben van 500h.